K-1060E

UNIVERSAL A/C REMOTE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

* Συμβατό με το 99% μοντέλων
* Μερικές μάρκες δεν απαιτούν αντιστοίχιση
* Πολλαπλές αντιστοιχίσεις μοντέλων
* Μνήμη αντικατάστασης μπαταριών
* Backlight
* LEDs

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν. Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που παρέχονται για την σωστή λειτουργία του προϊόντος.

Εξαρτήματα

Ένδειξη σήματος

Θερμοκρασία

Εγχειρίδιο Κατεύθυνσης ανέμου

Auto Κατεύθυνση ανέμου

Power-on Timer

Φακός LED

Βαθμούς Κελσίου (° C) και Φαρενάιτ (° F)

Κλείδωμα για τα Παιδιά

Επιλογή λειτουργίας

(Αυτόματο / Ψύξη / Αφύγρανση / Εξαερισμός / Θέρμανση)

Ταχύτητα ανέμου

Power-off Timer και τον Κώδικα στην Οθόνη

Υπέρυθρο σήμα του πομπού Λιμάνι

Θερμοκρασία + Ταχύτητα Ανέμου

Αλλαγή λειτουργίας Θερμοκρασία -

Εγχειρ. Κατεύθ. ανέμου Αυτόματη Κατεύθυνση ανέμου

Χρονοδιακόπτη On Ρύθμιση

Χρονοδιακόπτη Off Επιλέξτε Κελσίου / Φαρενάιτ

\* Πριν την χρήση βάλτε τις μπαταρίες 2 AAA (δεν συμπεριλαμβάνονται)

Τρόπος SETUP

Μερικά εμπορικά σήματα δεν απαιτούν αντιστοίχιση

Το τηλεχειριστήριο έχει οριστεί στην προεπιλεγμένη λειτουργία πριν από την παράδοση, και ο εργοστασιακός του κώδικας λειτουργεί άμεσα σε σχεδόν όλα τα μοντέλα κλιματιστικών Gree και Midea στην αγορά και δεν χρειάζεται αλλαγή κωδικό, ταιριάζουν!

(Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην λειτουργούν με τον κωδικό της εργοστασιακής ρύθμισης, έτσι παρακαλούμε να ορίσετε τον κωδικό του τηλεχειριστηρίου σας ακολουθώντας B / C μέθοδος Α / / D)

Πολλαπλοί τρόποι αντιστοίχισης είναι διαθέσιμοι

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους Α / Β / C / D για να ταιριάζει με τον κωδικό του μοντέλου σας.

**Α ΚΟΥΜΠΙ BRAND**

1. Ενεργοποιήστε το A / C και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το A / C του παραθύρου λήψης.

2. Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο της επιθυμητής μάρκας "κώδικα" και κρατήστε πατημένο (για παράδειγμα, το πλήκτρο "Mode" αντιστοιχεί σε Gree A / Cs) μέχρι το A / C να ξεκινήσει με ένα ηχητικό σήμα.

Κωδικός μάρκα κουμπί που αντιστοιχεί

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mode | Wind Speed | Temperature▲ |
| Gree/Hualing/Heisense | Daikin/Fujitsu/Carrier | LG/Samsung |
| Manual Wind Direction  | Auto Wind Direction | Temperature▼ |
| Hitachi/Matsushita | Sanyo/Sharp/Haier/Mitsubishi | Xinli/Aucma/AUX/Frestec/Yangtze |

3. Ελέγξτε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου. Αν λειτουργούν σωστά, αυτό δείχνει ότι η ρύθμιση είναι επιτυχής, αν όχι, παρακαλώ επαναλάβετε τα βήματα 2-3.

B. Αυτόματη αναζήτηση

1. Ενεργοποιήστε το A / C και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το A / C του παραθύρου λήψης.

2. Πατήστε το πλήκτρο "SET" και κρατήστε το για περίπου 6 δευτερόλεπτα. Μετά τον κωδικό "---" αναβοσβήνει στο παράθυρο ενδείξεων, δώστε προσοχή για να σας A / C και αφήστε το κουμπί αμέσως μετά το A / C έχει ξεκινήσει αυτόματα.

3. Ελέγξτε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου. Αν λειτουργούν σωστά, αυτό δείχνει ότι η ρύθμιση είναι επιτυχής. Εάν όχι, παρακαλώ επαναλάβετε τα βήματα 2-3.

Γ Κωδικός Εισόδου

1. Ψάξτε για το αντίστοιχο μοντέλο του A / C και το πρώτο κώδικα από τον "Κώδικα πίνακα". (Για παράδειγμα, AKIRA: 3796) . Ανοίξτε το A / C και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το A / C του παραθύρου λήψης.

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Power" "SET" ταυτόχρονα, μέχρι να αναβοσβήσει το μοντέλο κωδικού στο παράθυρο ενδείξεων. Στη συνέχεια, αφήστε τα δύο πλήκτρα και πατήστε το πλήκτρο "TEMP▲" ή "TEMP ▼" μέχρι να αναβοσβήσει ο αντίστοιχος κωδικό στο παράθυρο.

3. Πατήστε το κουμπί "Set" για να σταματήσουν η διαδικασία, και ελέγξτε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου. Αν λειτουργούν σωστά, αυτό δείχνει ότι η ρύθμιση είναι επιτυχής, αν όχι, παρακαλώ επαναλάβετε τα βήματα1-3 για να ρυθμίσετε το επόμενο κωδικό.

Δ Αναζήτηση Κωδικού

1. Ενεργοποιήστε το A / C και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το A / C του παραθύρου λήψης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Power" και "SET"ταυτόχρονα, μέχρι το μοντέλο κωδικού να αναβοσβήνει στο παράθυρο ενδείξεων.

2. Πατήστε το πλήκτρο "TEMP▲" ή "TEMP▼" για να αυξήσετε ή να μειώσετε το κωδικό μοντέλου κατά 1 σε κάθε πάτημα. Πράττοντας αυτό, να προσέξετε την κατάσταση της Α / C.

3. Μόλις ξεκινήσει αυτόματα το A / C, πατήστε το πλήκτρο "SET" αμέσως για την έξοδο.

\* Ελέγξτε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου. Αν λειτουργούν σωστά, αυτό δείχνει ότι η ρύθμιση είναι επιτυχής, αν όχι, παρακαλώ επαναλάβετε τα βήματα 1-3.

Οδηγίες για πρόσθετες λειτουργίες

1. Κελσίου / Φαρενάιτ λειτουργία "C / F":

Πατήστε το πλήκτρο "C / F" για εναλλαγή μεταξύ "Κελσίου" και "Φαρενάιτ".

2. Timer On / Off

Η λειτουργία αυτή μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο όταν το αρχικό τηλεχειριστήριο διαθέτει χρονοδιακόπτη λειτουργίας. Μετά το πάτημα των κουμπιών "TIME ON" ή "TIME OFF" , εμφανίζεται η ένδειξη χρονομέτρου, και το A / C είναι τώρα στην κατάσταση χρονόμετρο.

3. Κλείδωμα για τα παιδιά

Κλείδωμα: Πιέστε το πλήκτρο "SET" και "Εγχειρίδιο Wind Direction" πλήκτρα ταυτόχρονα, τότε το εικονίδιο "Κλείδωμα για παιδιά" θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Ξεκλείδωμα: Πιέστε τα πλήκτρα "Εγχειρίδιο Διεύθυνση Ανέμου" και "SET" ταυτόχρονα, το εικονίδιο "Child-Lock" θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

4. Ρολόι

1> Πατήστε και κρατήστε πατημένο το "SET" και το κουμπί "Mode" την ίδια στιγμή και το τηλεχειριστήριο θα τεθεί σε λειτουργία ρολογιού, με τα αντίστοιχα ψηφία της ώρας να αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

2> Πατήστε το "Temp ▲" κουμπί για να αυξήσετε (μειώσετε) 1 ώρα σε κάθε πάτημα (Temp ▼). Κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα για να αυξήσετε ή να μειώσετε συνεχώς.

3> Πιέστε το πλήκτρο "SET" για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της κατάλληλης ώρας.

4> Σε αυτό το σημείο, τα αντίστοιχα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν, χρησιμοποιήστε το κουμπί "Temp ▲" (Temp ▼) για να ρυθμίσετε τα κατάλληλα λεπτά.

5> Μετά τη ρύθμιση των λεπτών, πατήστε το πλήκτρο "SET" για να κλείσετε τις ρυθμίσεις του ρολογιού.

5. Εργοστασιακές Ρυθμίσεις

Πατήστε και κρατήστε πατημένο τα κουμπιά "SET" + "Ταχύτητα Ανέμου" για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση, με την οθόνη να εμφανίζει όλα τα εικονίδια.

Μνήμη Αντικατάστασης της μπαταρίας

Το τσιπ του τηλεχειριστηρίου έχει μια ενσωματωμένη λειτουργία μνήμης, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη για επαναπρογραμματισμού σε μια βραχυπρόθεσμη έλλειψη ισχύς, όπως η αντικατάσταση της μπαταρίας κ.λπ.

.

Οπίσθιος φωτισμός

Ο οπίσθιος φωτισμός καλύπτει ολόκληρη την οθόνη. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ανάψει και θα σβήσει μετά από 10 δευτερόλεπτα, αν δεν υπάρχει καμία λειτουργία.

Φως LED

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "Light" για να ανάψετε το φως LED, αφήστε τo για να τo απενεργοποιήσετε.

Το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας προορίζεται, και οποιοδήποτε σχέδιο ή τεχνική μεταβολή υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Πίνακας Κωδικών

Συμβατό με περισσότερες από 99% μάρκες

Εάν το εμπορικό σήμα σας A / C δεν αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα μάρκα, δοκιμάστε τον κωδικό της "Άλλα εμπορικά σήματα», ή να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο με τη χρήση "B. Αυτόματη αναζήτηση "ή" Δ Εγχειρίδιο αναζήτησης κώδικα "μεθόδους.

Σημείωση:

Βεβαιωθείτε Μια σας / Γ λειτουργία λήψης σημάτων ή σήμα του δέκτη λειτουργεί κανονικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το τηλεχειριστήριο. Οποιαδήποτε λανθασμένη λειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. Σε αυτήν την περίπτωση, να λάβει τις μπαταρίες και να εγκαταστήσετε ξανά τους, και να επαναφέρετε το τηλεχειριστήριο μετά από περίπου μισή ώρα. αποτελεσματική απόσταση ελέγχου του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 8 μέτρα (ίσως διαφέρουν για τα διάφορα μοντέλα).

Μετά την πώληση Δέσμευση Υπηρεσία

Αν βρείτε οποιαδήποτε προβλήματα ή το τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και εμείς θα παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για σας. Οποιαδήποτε αποσυναρμολόγηση ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή θα ακυρώσει την εγγύηση